附件1

164项行业标准名称及主要内容等一览表

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况
化工行业
HG/T 6023-2022	绿色设计产品评价技术规范 分散染料	本文件规定了分散染料绿色设计产品的评价原则和方法、要求、评价报告的编制方法。

本文件适用于C.I 分散橙61（CAS:55281-26-0）、 C.I 分散红177（CAS:68133-69-7）、C.I.分散蓝284 （CAS:71872-43-0/42783-06- 2）、C.I.分散深蓝79（CAS:3618-72-2、3618-73-3）、C.I.分散红179（CAS:16586-42-8）、C.I.分散红145（CAS:25510-81-0）等六类分散染料绿色设计产品的评价。
HG/T 6024-2022	绿色设计产品评价技术规范 液体肥料	本文件规定了液体肥料绿色设计产品的评价原则和方法、要求、生命周期评价报告编制方法。

本文件适用于由大量元素氮、磷、钾为主要养分，添加适量中、微量元素及有益元素而成的液体肥料；或由大、中、微量元素养分组成的液体肥料。本标准不适用于固体水溶肥料。
HG/T 6025-2022	绿色设计产品评价技术规范 尿素	本文件规定了绿色设计产品尿素的评价原则和方法、评价要求、生命周期评价方法及评价报告编制方法。

本文件适用于氨与二氧化碳合成制得农业用（肥料）尿素的绿色设计产品评价。
HG/T 6026-2022	绿色设计产品评价技术规范 有机类肥料	本文件规定了有机类肥料绿色设计产品的评价原则和方法、评价要求、生命周期评价方法及评价报告编制方法。

本文件适用于有机肥料、生物有机肥、有机-无机复混肥料等有机类肥料产品的绿色设计产品评价，不适用于农家肥及其他由农民自积自造的有机粪肥。
HG/T 6027-2022	炼油企业节能诊断技术规范	本文件规定了炼油企业节能诊断工作的基本原则、诊断方法、诊断要点、工作程序、报告编写要求等内容。

本文件适用于以原油为原料，生产汽油、柴油、煤油、润滑油基础油、溶剂油、燃料油、液化石油气、丙烷、丙烯、苯、甲苯、混合二甲苯、石蜡、沥青、石油焦及化工原料等的炼油企业开展节能诊断活动。
HG/T 6028-2022	化肥企业节能诊断技术规范	本文件规定了化肥企业节能诊断工作的基本原则、诊断方法、诊断要点、工作程序、报告编写要求等内容。

本文件适用于合成氨、氮肥、磷肥、钾肥、复混肥等化肥生产企业开展节能诊断活动。
HG/T 6029-2022	煤化工企业节能诊断技术规范	本文件规定了煤化工企业节能诊断工作的基本原则、诊断方法、诊断要点、工作程序、报告编写要求等内容。

本文件适用于以煤为原料的煤制天然气、煤直接液化、煤间接液化、煤制烯烃（含甲醇制烯烃）和煤制乙二醇等企业开展节能诊断活动。
HG/T 6030-2022	氯碱企业节能诊断技术规范	本文件规定了氯碱企业节能诊断工作的基本原则、诊断方法、诊断要点、工作程序、报告编写要求等内容。

本文件适用于以烧碱、聚氯乙烯为主要产品的生产企业开展节能诊断活动。
HG/T 6031-2022	电石企业节能诊断技术规范	本文件规定了电石企业节能诊断工作的基本原则、诊断方法、诊断要点、工作程序、报告编写要求等内容。

本文件适用于以石灰石、兰炭、焦炭和无烟煤等为主要原料生产电石的企业开展节能诊断活动。
HG/T 6032-2022	精细化工企业节能诊断技术规范	本文件规定了精细化工企业节能诊断工作的基本原则、诊断方法、诊断要点、工作程序、报告编写要求等内容。

本文件适用于农药及中间体、颜料、医药及中间体、信息技术用化学品、高纯物质、助剂、表面活性剂等化学品生产的精细化工企业开展节能诊断活动。
HG/T 6043-2022	取水定额 炭黑	本文件规定了炭黑生产取水定额的术语和定义、计算方法及取水定额等。

本文件适用于油-油、油-气工艺炭黑生产企业取水量的管理。
HG/T 6106-2022	再生退锡液	本文件规定了再生退锡液的分型、要求、试验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输、贮存。

本文件适用于电子、电镀行业硝酸类退锡废液处理后再生退锡液。该产品主要用于电子、电镀行业退锡工艺。
HG/T 6107-2022	废硫酸中钠离子含量的测定方法	本文件规定了废硫酸中钠离子（Na+）含量的测定方法。

本文件适用于硫酸应用于各种工艺后产生的废硫酸。
HG/T 6108-2022	废硫酸中氯离子含量的测定方法	本文件规定了废硫酸中氯离子（Cl-）含量的测定方法。

本文件中离子色谱法适用于硫酸应用于各种工艺后产生的废硫酸；标准比浊法适用于清澈的废硫酸。
HG/T 6109-2022	废硫酸中化学需氧量（COD）的测定方法	本文件规定了废硫酸中化学需氧量（COD）的测定方法。

本文件适用硫酸应用于各种工艺后产生的废硫酸。
HG/T 6110-2022	废硫酸中钙、镁离子的测定方法	本文件规定了废硫酸中钙离子（Ca2+）、镁离子（Mg2+）的测定方法。

本文件适用于硫酸应用于各种工艺后产生的废硫酸。
HG/T 6111-2022	钢丝绳酸洗废液的处理处置方法	本文件规定了钢丝绳酸洗废液的组成、处理处置方法及环境保护要求。

本文件适用于钢丝绳酸洗工序中产生的废液的处理处置。
HG/T 6112-2022	碳素钢酸洗废液的处理处置方法	本文件规定了碳素钢酸洗废液的组成、接收要求、处理处置方法、环境保护要求。

本文件适用于用盐酸或硫酸酸洗碳素钢等工序中产生的酸洗盐酸废液或酸洗硫酸废液的处理处置。
HG/T 6113-2022	化工工艺有机废气处理装置技术规范	本文件规定了化工工艺有机废气处理装置的一般要求、处理装置技术要求。

本文件适用于化工工艺有机废气处理装置的设计与运行。
HG/T 6114-2022	废酸中重金属快速检测方法 能量-色散X射线荧光光谱法	本文件规定了能量-色散X射线荧光光谱法快速检测废酸中重金属的一般规定、测定方法。

本文件适用于废酸中重金属离子含量为50 mg/L～10000 mg/L范围内的测定。
HG/T 6115-2022	生产二氧化钛（钛白粉）过程中产生的废硫酸处理处置方法	本文件规定了硫酸法生产二氧化钛（钛白粉）过程中产生的废硫酸处理处置方法的术语、废硫酸组成、处理处置方法及环境保护要求等。

本文件适用于硫酸法生产二氧化钛（钛白粉）过程中产生的废硫酸的处理处置。
HG/T 6116-2022	废弃化学品中硫、氟、氯含量测定 氧弹燃烧 离子色谱法	本文件规定了废弃化学品经氧弹燃烧处理后，通过离子色谱法测定硫、氟、氯含量的方法。

本文件适用于常温下非气态废弃化学品中硫、氟、氯元素含量的测定。方法检出限：硫7.0 mg/kg、氟4.0 mg/kg、氯26.0 mg/kg。若通过验证，本方法也可适用于废弃化学品中溴元素含量的测定。

本文件不适用于样品中存在或在氧弹燃烧中产生不可溶性硫化物、卤化物的样品。
HG/T 6117-2022	高盐废水中铜、镍、铅、锌、镉含量测定 电感耦合等离子体发射光谱法	本文件规定了高盐废水中铜、镍、铅、锌、镉含量测定电感耦合等离子体发射光谱法的一般规定、测定方法。

本文件适用于高盐废水中铜、镍、铅、锌、镉含量的测定。方法测定下限：铜（Cu）0.1 mg/L，镍（Ni）0.01 mg/L，铅（Pb）0.02 mg/L，锌（Zn）0.05 mg/L，镉（Cd）0.005 mg/L。
HG/T 6119-2022	绿色设计产品评价技术规范 过氧碳酸钠	本文件规定了过氧碳酸钠绿色设计产品的评价原则和方法、评价要求、产品生命周期评价报告编制方法。

本文件适用于以湿法工艺生产的过氧碳酸钠绿色设计产品的评价。
HG/T 6120-2022	绿色设计产品评价技术规范 过一硫酸氢钾复合盐	本文件规定了过一硫酸氢钾复合盐绿色设计产品的评价原则和方法、评价要求、产品生命周期评价报告编制方法。

本文件适用于以硫酸法生产的过一硫酸氢钾复合盐绿色设计产品的评价。
HG/T 6121-2022	绿色设计产品评价技术规范 碳酸钡	本文件规定了碳酸钡绿色设计产品的评价原则和方法、评价要求、产品生命周期评价报告编制方法。

本文件适用于碳酸钡绿色设计产品的评价。包括碳化法生产的工业碳酸钡、以钡盐和碳源为原料生产的高纯碳酸钡。
HG/T 6122-2022	二氟甲烷行业绿色工厂评价要求	本文件规定了二氟甲烷行业绿色工厂评价的总则、评价指标及要求、评价程序、评价报告。

本文件适用于以二氯甲烷氟化法生产二氟甲烷行业的绿色工厂评价。
HG/T 6123-2022	三氯乙烯行业绿色工厂评价要求	本文件规定了三氯乙烯行业绿色工厂评价的总则、评价指标及要求、评价程序、评价报告。

本文件适用于以乙炔氯化法生产三氯乙烯行业的绿色工厂评价。
HG/T 6124-2022	废弃锂电池处理处置行业绿色工厂评价要求	本文件规定了废弃锂电池处理处置行业绿色工厂的评价总则、评价指标及要求和评价程序。

本文件适用于废弃锂电池处理处置行业再生利用企业的绿色工厂评价。
HG/T 6125-2022	再生橡胶行业绿色工厂评价要求	本文件规定了再生橡胶行业绿色工厂的评价总则、评价要求、评价程序及评价报告。

本文件适用于再生橡胶行业的绿色工厂评价。
HG/T 6126-2022	硫酸企业节能诊断技术规范	本文件规定了硫酸企业节能诊断工作的一般性原则、诊断方法、诊断要点、工作程序、报告要求等内容。

本文件适用于以硫磺、有色金属冶炼烟气、硫铁矿等为原料生产硫酸产品以及后期固废处理、尾气脱硫等工序的相关企业开展节能诊断活动。
HG/T 6127-2022	取水定额 煤制烯烃	本文件规定了煤制烯烃取水定额的术语和定义、计算方法、取水定额和定额使用说明。

本文件适用于现有、新建和改扩建煤制烯烃生产企业取水量的管理。
HG/T 6044-2022	取水定额 沉淀水合二氧化硅	本文件规定了橡胶配合剂沉淀水合二氧化硅生产取水定额的术语和定义、计算方法及取水定额等。

本文件适用于现有和新建的橡胶配合剂沉淀水合二氧化硅生产企业取水量的管理。
HG/T 6059-2022	聚氨酯树脂行业绿色工厂评价要求	本文件规定了聚氨酯树脂行业绿色工厂评价总则、评价指标及要求、评价程序和评价报告。

本文件适用于聚氨酯树脂（聚氨酯鞋底原液、聚氨酯革用树脂、聚氨酯弹性体（TPU、CPU）、聚氨酯胶黏剂）生产企业的绿色工厂评价，其他聚氨酯树脂生产企业可参照执行。
HG/T 6060-2022	聚己内酰胺（PA6）行业绿色工厂评价要求	本文件根据GB/T 36132《绿色工厂评价通则》编制而成，内容包括聚己内酰胺（PA6）行业绿色工厂的评价原则、评价指标及要求、评价程序和评价报告。聚氨酯树脂行业绿色工厂评价指标体系包括基本要求和一般要求，一般要求包括基础设施、管理体系、能源与资源投入、产品、环境排放和绩效要求。具体评价指标分必选要求和可选要求，必选要求为绿色工厂必须达到的基础性要求，可选要求为绿色工厂的提高性要求，具备先进性，依据受评工厂的实际情况确定可选要求的满足程度。
HG/T 6061-2022	轮胎行业绿色工厂评价要求	本文件规定了轮胎制造行业绿色工厂的术语和定义、总则、评价要求、评价程序及评价报告。

本文件适用于生产轿车轮胎和载重汽车轮胎的绿色工厂评价。
HG/T 6062-2022	轮胎制造绿色供应链管理 要求	本文件规定了轮胎制造企业绿色供应链管理目的、范围、总体要求以及产品生命周期绿色供应链的策划、实施与控制要求。

本文件适用于轮胎制造企业绿色供应链建立、管理。
冶金行业
YB/T 4998-2022	热轧油泥离线气浮除油技术规范	本文件规定了热轧油泥离线气浮除油的术语和定义、原理、工艺流程、工艺参数和主要设备、技术操作要求及安全环保要求。

本文件适用于热轧油泥离线气浮除油。
YB/T 4999.1-2022	水泥铁质校正原料用铁尾矿	本文件规定了水泥铁质校正原料用铁尾矿的术语和定义、含铁量等级、安全与环保、要求、试验方法、检验规则和包装、标志。

本文件适用于在配制水泥生料中作为铁质校正原料使用的铁尾矿。
YB/T 6000-2022	电解金属锰企业废水处理技术规范	本文件规定了电解金属锰企业废水处理的术语和定义、污染物和污染负荷、总体要求、处理工艺与技术、检测要求、安全与环保要求。

本文件适用于电解金属锰企业废水的处理。
YB/T 6001-2022	钢铁企业综合污水回用于净循环水系统水质技术要求	本文件规定了钢铁企业综合污水回用的术语和定义、技术要求、水质指标要求及检测等内容。

本文件适用于新建、现有（改建、扩建）钢铁企业综合污水回用于净循环水系统。
YB/T 6002-2022	冷轧含油废水处理工艺技术规范	本文件规定了冷轧含油废水处理技术的术语和定义、设计水质与水量、总体要求、处理工艺、技术要求、工艺设备要求、检测与过程控制、安全与环保要求、运行维护管理。

本文件适用于钢铁企业新建、改建、扩建的冷轧含油废水的处理。
YB/T 6003-2022	冷轧废水深度处理回用技术规范	本文件规定了冷轧废水深度处理回用技术的术语和定义、废水水量与污染负荷、总体要求、处理工艺、工艺设备要求、检测与过程控制、安全与环保要求。

本文件适用于钢铁企业冷轧废水经预处理后的深度处理及回用工程。
YB/T 6004-2022	兰炭低水分熄焦工艺技术规范	本文件规定了兰炭低水分熄焦的术语和定义、基本规定、工艺要求、电气要求、自动化要求、环保、安全与职业卫生要求。

本文件适用于适用于新建、改扩建兰炭生产项目熄焦工程各阶段的设计和运行。
YB/T 6005-2022	交流电弧炉供电系统节能设计规范	本文件规定了交流电弧炉供电系统节能设计的术语和定义、供电运行原则、供电基础参数计算、供电系统拓扑结构、供电系统动态节能设计参数。

本文件适用于新建、改造的由110kV～330kV供电的70 t～300 t交流电弧炉系统，其他类型交流电弧炉系统可参照本文件。
YB/T 6006-2022	高炉工序节能诊断技术规范	本文件规定了高炉炼铁工序节能诊断的术语和定义、一般性原则、节能诊断方法、诊断要点、节能诊断工作程序、节能诊断报告编写要求等内容。

本文件适用于长流程钢铁生产企业高炉炼铁工序节能诊断技术。
YB/T 6007-2022	焦炉炭化室荒煤气回收和压力自动调节技术规范	本文件规定了焦炉炭化室荒煤气回收和压力自动调节技术的术语和定义、原理及流程、技术要求、操作要求、维护要求。

本文件适用于顶装焦炉和捣固焦炉。
YB/T 6008-2022	炭素行业节能监察技术规范	本文件规定了炭素制品生产企业节能监察的术语和定义、监察内容和方法、监察工作程序方式等内容。

本文件适用于对以石油焦、沥青焦、煤沥青、无烟煤等为原料生产铝用预焙阳极、石墨电极、炭电极、炭块等炭素制品的企业实施节能监察。对其它原料生产炭素制品的企业实施节能监察可参照执行。
YB/T 4726.13-2022	含铁尘泥 钾和钠含量的测定 火焰原子吸收光谱法	本文件规定了采用火焰原子吸收光谱法测定含铁尘泥中钾和钠的原理、试剂、仪器设备、制取样、分析步骤、精密度和实验报告。

本文件适用于含铁尘泥中钾和钠含量的测定。
YB/T 6010-2022	钢铁行业绿色企业评价要求	本文件规定了钢铁行业绿色企业评价的基本原则、评价指标和评价方法。

本文件适用于以焦化、烧结、球团、炼铁、炼钢、轧钢等为主要工序的钢铁联合企业绿色企业评价。
YB/T 6011-2022	烧结烟气烟尘循环利用技术规范	本文件规定了烧结烟气和烟尘循环利用的术语和定义、原理与工艺流程、技术要求、设备要求、安全及环保要求。

本文件适用于钢铁企业产生的烧结烟气和烟尘的循环利用。
YB/T 6012-2022	高炉渣 多元素含量的测定 X—射线荧光光谱法（粉末压片法）	本文件规定了X-射线荧光光谱法测定高炉渣多元素含量的原理、材料和仪器、试样、分析步骤、精密度、试验报告等。

本文件适用于高炉渣中二氧化硅、氧化钙、氧化镁、三氧化二铝、二氧化钛、氧化锰、五氧化二磷、全铁和硫九种化学成分的X-射线荧光光谱测定。
YB/T 6013.1-2022	烧结烟气脱硫灰 硫酸根和亚硫酸根含量的测定 硫酸钡重量法	本文件规定了用硫酸钡重量法测定硫酸根和亚硫酸根含量的原理、试剂、取制样、分析步骤、分析结果的计算、精密度和试验报告等。

本文件适用于烧结烟气脱硫灰中硫酸根和亚硫酸根含量的测定。测定范围（质量分数）硫酸根5.0%～25.0%，亚硫酸根10.0%～35.0%。
YB/T 6013.2-2022	烧结烟气脱硫灰 氯离子含量的测定 电位滴定法	本文件规定了电位滴定法测定氯离子含量的原理、试剂、仪器设备、取制样、分析步骤、结果计算、精密度和试验报告。

本文件适用于烧结烟气脱硫灰中氯离子含量的测定。测定范围（质量分数）：1.0%～10.0%。
YB/T 6014-2022	钢铁企业副产煤气发电设计规范	本文件规定了钢铁企业副产煤气发电设计的术语和定义、基本规定、厂址选择、总图布置、主厂房布置、燃料供应系统、锅炉系统、汽轮机系统、化学水处理系统、热工自动化、电气设备及系统、给排水系统、辅助及附属设施、建筑与结构、供暖与通风、脱硫脱硝设施。

本文件适用于新建、改建和扩建的钢铁企业高温高压及以上煤气直燃锅炉发电设计。

本文件不适用于煤气-蒸汽联合循环发电技术。
YB/T 6015-2022	烧结料面风量测试方法	本文件规定了烧结料面风量测试的术语和定义、原理、测试及计算基准、主要参数及生产情况、测试准备、测试要求、测试步骤、计算方法、测试结果分析、测试报告。

本文件适用于钢铁行业烧结机系统料面风量的测试及计算。
YB/T 6016-2022	球墨铸铁管绿色工厂评价要求	本文件规定了球墨铸铁管绿色工厂评价的术语和定义、总则、评价指标体系、评价要求、评价程序和评价报告。

本文件适用于球墨铸铁管生产企业绿色工厂（不含高炉及以前工序）的评价。
YB/T 6017-2022	球墨铸铁管单位产品能源消耗限额	本文件规定了球墨铸铁管单位产品能源消耗限额的术语和定义、单位产品能源消耗限额、技术要求、统计范围和计算方法以及节能措施。

本文件适用于采用高炉（或冲天炉）加电炉双联熔炼方式生产的球墨铸铁管单位产品能耗的计算、评价以及新建设备的能耗控制。
YB/T 6018-2022	铁合金行业绿色工厂评价要求	本文件规定了铁合金行业绿色工厂评价基本原则、评价指标体系及要求、评价方法。

本文件适用于铁合金生产企业，包括普通铁合金和特种铁合金生产企业。
YB/T 6075-2022	焊接钢管企业绿色工厂评价要求	本文件规定了焊接钢管企业绿色工厂评价的术语和定义、基本原则、评价要求、评价程序和评价报告。

本文件适用于独立焊接钢管企业绿色工厂的评价，本文件不适用于含有焊管成品后续除热浸镀锌以外的其他表面防腐加工的企业。
YB/T 6076-2022	冷轧钢带企业绿色工厂评价要求	本文件规定了冷轧钢带企业绿色工厂评价的术语和定义、基本原则、评价要求、评价程序和评价报告。

本文件适用于独立冷轧钢带企业绿色工厂的评价。
本文件不适用于生产电工钢产品的冷轧钢带企业。
YB/T 6077-2022	不锈钢焊管企业绿色工厂评价要求	本文件规定了不锈钢焊管企业绿色工厂评价的术语和定义、基本原则、评价要求、评价程序和评价报告。

本文件适用于独立不锈钢焊管企业绿色工厂的评价。
YB/T 6078-2022	球团用带式焙烧机	本文件规定了球团用带式焙烧机的型号与基本参数、正常工作条件、技术要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书、包装、运输和贮存。
YB/T 6072-2022	转底炉处理冶金尘泥技术规范	本文件规定了转底炉处理冶金尘泥的术语和定义、原理与工艺、技术要求、试验方法、运行、维护与安全。

本文件适用于利用转底炉工艺处理钢铁企业冶金尘泥，包括含锌尘泥、含铁尘泥、含碳尘泥等。其他尘泥的处理可参照执行。
YB/T 6073-2022	钢铁企业油品净化循环利用技术规范	本文件规定了钢铁企业油品净化循环利用的术语和定义、基本要求、废油判定指标要求及试验方法、旧油判定要求指标及试验方法、旧油净化工艺技术要求、旧油净化后油品指标要求及试验方法、净化后油品的循环利用。

本文件适用于钢铁企业所使用的液压油、齿轮油、油膜轴承油、汽轮机油等的报废、净化和循环利用。
YB/T 6074-2022	不锈钢冶炼用工业废渣制烧结矿	本文件规定了不锈钢冶炼用工业废渣制烧结矿的牌号及表示方法、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输、贮存和质量证明书。

本文件适用于利用含铬、镍等工业废渣生产的供不锈钢冶炼用烧结矿产品。
YB/T 6055-2022	钢渣 三氧化二铁含量的测定 EDTA滴定法	本文件规定了用EDTA滴定法测定钢渣中三氧化二铁含量的原理、仪器及设备、试剂、取样制样、分析步骤、结果计算、精度度和试验报告。

本文件适用于钢渣中三氧化二铁含量的测定。测定范围（质量分数）：0.10%～15.00%。
YB/T 6056-2022	钢渣 氧化钙含量的测定 EDTA滴定法	本文件规定了用EDTA滴定法测定钢渣中三氧化二铁含量的的原理、仪器及设备、试剂、取样制样、分析步骤、结果计算、精度度和试验报告。

本文件适用于钢渣中氧化钙含量的测定。测定范围（质量分数）：20.0%～60.0%。
YB/T 6057-2022	钢渣中铁、硅、铝、钙、镁、锰含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法	本文件规定了用电感耦合等离子体发射光谱法测定铁、硅、铝、钙、镁和锰含量的方法。

本文件适用于钢渣中质量分数如表1所示的各组分含量的测定。
YB/T 6058-2022	滚筒法处理钢渣技术规范	本文件规定了滚筒法处理钢渣的术语和定义、一般要求、技术要求、环境保护、操作维护与安全等。

本文件适用于炼钢过程中产生的转炉渣、电炉渣等。
YB/T 6059-2022	高温红外辐射涂料 悬浊液悬浮稳定性能测定方法	本文件规定了悬浊液悬浮稳定性能的测定与计算方法的术语和定义、方法原理、仪器设备、悬浮稳定性的测定与计算及试验报告。

本文件适用于各种高温红外辐射涂料、悬浊液，其它乳浊液可参考使用。
YB/T 6060-2022	冶金石灰单位产品能源消耗限额	本文件规定了冶金石灰单位产品能源消耗限额的技术要求、统计范围和计算方法。

本文件适用冶金石灰生产企业能耗的计算、评价，以及对新建（改扩建）项目的能耗控制。其他行业也可参考执行。
YB/T 6061.1-2022	精炼钢冶炼单位产品能源消耗限额 第1部分：不锈钢	本文件规定了精炼工序不锈钢冶炼单位产品能源消耗限额的术语和定义、技术要求、统计范围和计算方法、节能管理与措施。

本文件适用于钢铁企业的精炼工序不锈钢生产能耗计算、考核以及新建（改扩建）项目的能耗控制。
YB/T 6061.2-2022	精炼钢冶炼单位产品能源消耗限额 第2部分：电工钢	本文件规定了精炼工序电工钢冶炼单位产品能源消耗限额的术语和定义、技术要求、统计范围和计算方法、节能管理与措施。

本文件适用于钢铁企业的精炼工序电工钢生产能耗计算、考核以及新建（改扩建）项目的能耗控制。
YB/T 6062-2022	钢铁生产长流程能效计算方法	本文件规定了钢铁生产长流程能效的术语和定义、基本原则、边界划分、能源统计范围及计算基准、能效计算方法。

本文件适用于钢铁生产长流程能效计算。
YB/T 6063-2022	铁合金行业节能监察技术规范	本文件规定了铁合金行业节能监察的术语和定义、监察对象与边界、监察内容及方法、监察程序。

本文件适用于指导节能监察机构对铁合金生产企业实施节能监察。对其他行业的节能监察活动可参考本文件执行。本文件也可用于铁合金生产企业进行节能自查。
YB/T 6067-2022	高炉节能监控技术规范	本文件规定了高炉节能监控的术语和定义、技术要求、节能监控模块、高炉节能测量与评价系统、节能监控报告等内容。

本文件适用于钢铁生产企业高炉炼铁工序节能监控。
YB/T 6068-2022	电弧炉炼钢供氧技术规范	本文件规定了电弧炉炼钢供氧技术的术语和定义、技术原理、一般要求、氧枪要求、操作运行要求等。

本文件适用于钢铁企业电弧炉炼钢供氧技术的设计、安装、运行和管理。
YB/T 6070-2022	机械式钢水真空脱气系统技术规范	本文件规定了机械式钢水真空脱气系统在设计、选型、检验和试验等方面的技术要求。

本文件适用于钢铁二次精炼工艺中VD、VOD、RH炉机械式钢水真空脱气系统的工程设计与改造。
YB/T 6071-2022	钢铁企业电能质量优化要求与方法	本文件规定了钢铁企业电能质量优化要求与方法的术语和定义、一般要求、优化整体要求、规划设计阶段优化、工程实施阶段优化、生产运行阶段优化等。

本文件适用于钢铁企业供配电系统的电能质量治理。
YB/T 4360.1-2022	钢铁企业能源管理中心技术规范 第1部分：一般要求	本文件规定了钢铁企业能源管理中心的术语和定义、特性、构成、基本功能和要求。

本文件适用于钢铁联合企业能源管理中心的设计、建设、使用和评估。	YB/T 4360-2014
YB/T 6064-2022	钢铁企业用水审计指南	本文件规定了钢铁企业用水审计的术语和定义、基本要求、内容和依据、程序和方法。

本文件适用于钢铁企业开展用水审计工作。
YB/T 6065-2022	钢铁行业循环冷却水处理技术要求 电化学法	本文件规定了采用电化学法处理钢铁行业循环冷却水的术语和定义、技术要求、检测方法、安装与控制要求、管理与运行维护要求、安全与环保要求。

本文件适用于采用电化学法处理钢铁行业循环冷却水，其他行业循环冷却水处理可参考使用。
YB/T 6066-2022	滚筒法钢渣处理工艺用水技术规范	本文件规定了滚筒法钢渣处理工艺用水术语和定义、工艺用水系统、技术要求、安全环保要求等。

本文件适用于滚筒法钢渣处理工艺用水系统的工程设计和水质要求。
YB/T 6069-2022	热轧H型钢绿色工厂评价要求	本文件规定了热轧H型钢绿色工厂评价要求评价总则、评价要求、评价程序和评价报告。

本文件适用于生产热轧H型钢的钢铁联合企业绿色工厂和独立轧钢企业绿色工厂的评价。对于独立轧钢企业绿色工厂的评价，应追溯到原料。
YB/T 6054-2022	钢结构滑移施工技术规程	本文件规定了钢结构滑移施工符号及说明、分类、基本规定、施工工艺流程、滑移施工验算、滑移设备与工具、滑移装置、施工监测与控制、安全作业和工程验收。

本文件适用于钢结构的滑移施工，其他结构的滑移施工可参照使用。滑移施工除符合本文件外，还应符合钢结构相关文件和规范的规定。
有色金属行业
YS/T 1540-2022	铜及铜合金管材生产绿色工厂评价要求	本文件规定了铜及铜合金管材生产绿色工厂评价的术语和定义、总则、评价要求、评价程序及评价报告等。
YS/T 1541-2022	铜及铜合金板、带、箔材生产绿色工厂评价要求	本文件规定了铜及铜合金板、带、箔材生产绿色工厂评价的术语和定义、总则、评价要求、评价程序及评价报告等。

本文件适用于具有实际生产过程的铜及铜合金板、带、箔材加工企业的绿色工厂评价。
YS/T 1542-2022	铜及铜合金棒、型、线材生产绿色工厂评价要求	本文件规定了铜及铜合金棒、型、线材绿色工厂评价的总则、评价要求、评价程序及评价报告等。

本文件适用于具有实际生产过程的铜及铜合金棒、型、线材加工企业的绿色工厂评价。
YS/T 1543-2022	金属锂单位产品能源消耗限额	本文件规定了锂冶炼企业金属锂单位产品的能源消耗限额要求、统计范围、计算方法、计算范围和节能管理措施。

本文件适用于锂冶炼企业产品能源消耗的计算和考核，以及对新建项目的能耗控制，也适用于企业升级产品工艺能耗的考核。
YS/T 1544-2022	钨冶炼行业绿色工厂评价要求	本文件规定了钨冶炼行业绿色工厂评价指标体系、要求及程序。

本文件适用于利用钨精矿为原料生产仲钨酸铵和氧化钨的钨冶炼企业的绿色工厂评价。
YS/T 1545-2022	铸造铝合金行业绿色工厂评价要求	本文件规定了铸造铝合金行业绿色工厂评价的总则、评价要求、评价程序及评价报告。

本文件适用于以原铝和回收铝为原料的铸造铝合金企业的绿色工厂评价。
YS/T 693-2022	铜精矿单位产品能源消耗限额	本文件规定了铜精矿单位产品能源消耗的要求、统计范围、计算范围及计算方法、节能管理与措施。

本文件适用于以生产铜精矿为主的采矿、选矿（浮选）企业能源消耗指标的计算和考核。	YS/T 693-2009
YS/T 1586-2022	节水型企业 锌冶炼行业	本文件规定了锌冶炼行业节水型企业评价的评价指标体系及要求。

本文件适用于火法和湿法炼锌行业节水型企业的评价工作。
YS/T 1587-2022	节水型企业 铅冶炼行业	本文件规定了铅冶炼行业节水型企业的评价指标体系及要求。

本文件适用于采用铅精矿、铅锌混合精矿为主要原料的铅冶炼企业节水型企业的评价工作，不适用于仅以铅二次资源为原料的铅冶炼企业、再生铅企业和铅材压延加工企业。
YS/T 1588-2022	取水定额 锌冶炼	本文件规定了锌冶炼生产取水定额的计算方法和取水量定额。

本文件适用于现有、新建和改扩建锌冶炼生产企业取水量的管理。
YS/T 1512.10-2022	铜冶炼烟尘化学分析方法 第10部分：铜、铅、锌、铋、砷、铟、银、镉、锑、钙、镁和铁含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法	本文件规定了铜冶炼烟尘中铜、铅、锌、铋、砷、铟、银、镉、锑、钙、镁和铁含量的测定方法。

本文件适用于铜冶炼烟尘中铜、铅、锌、铋、砷、铟、银、镉、锑、钙、镁和铁含量的测定。
YS/T 1589-2022	氧化铝行业绿色工厂评价要求	本文件规定了氧化铝行业绿色工厂评价的总则、评价要求、评价程序及评价报告。

本文件适用于以铝土矿或再生氧化铝原料采用拜耳法或烧结法生产氧化铝行业的绿色工厂评价。
YS/T 1590-2022	多晶硅行业绿色工厂评价要求	本文件规定了多晶硅行业绿色工厂评价的总则、评价要求、评价程序和评价报告。

本文件适用于多晶硅行业绿色工厂的评价。
黄金行业
YS/T 3044-2022	铜冶炼侧吹炉协同处置氰渣技术规范	本文件规定了铜冶炼侧吹炉协同处置氰渣技术的工艺过程、技术要求、描述了对应的证实方法以及环境保护要求。

本文件适用于铜冶炼侧吹炉协同处置符合氰化铜金精矿、氰化硫金精矿、氰化制酸硫精矿、氰化铁金精矿、氰化铜泥、氰化硅金物料的产品标准要求的氰渣。
建材行业
JC/T 2738-2022	绿色设计产品评价技术规范 装配式建筑用预制混凝土构件	本文件规定了装配式建筑用预制混凝土构件绿色设计产品评价的术语和定义、评价流程、评价要求、产品生命周期评价报告编制方法、评价方法及标识。

本文件适用于装配式建筑用预制混凝土构件的绿色设计产品评价。
JC/T 2739-2022	砖和砌块行业绿色工厂评价要求	本文件规定了砖和砌块行业绿色工厂评价的术语和定义、评价指标体系、评分计算方法与数据统计、判定等。

本文件适用于砖和砌块（含瓦）产品生产工厂的绿色化水平综合量化评估。
JC/T 2740-2022	墙体板材行业绿色工厂评价要求	本文件规定了墙体板材行业绿色工厂评价的术语和定义、评价指标体系、评分计算方法与数据统计、判定等。

本文件适用于建筑用轻质隔墙条板生产工厂的绿色化水平综合量化评估。
JC/T 2741-2022	工业固体废物资源综合利用评价 水泥生产企业	本文件规定了水泥生产企业综合利用工业固体废物评价的术语和定义、基本要求与管理评价指标、工业固体废物利用量的核定、工业固体废物利用率的计算、评价原则与评价程序、报告内容和格式。

本文件适用于熟料厂、水泥厂和粉磨站生产水泥熟料及水泥过程中的工业固体废物资源综合利用评价。
JC/T 2742-2022	工业固体废物资源综合利用评价 墙体材料生产企业	本文件规定了墙体材料生产企业工业固体废物资源综合利用评价的术语和定义、基本要求与管理评价、工业固体废物资源综合利用核算方法、评价原则与评价程序、评价报告内容和格式。

本文件适用于墙体材料生产企业工业固体废物资源综合利用的评价。
JC/T 2743-2022	平板玻璃生产企业节能技术指南	本文件规定了平板玻璃生产企业节能技术的术语和定义、总则、生产系统和辅助系统的节能技术及综合能源管理。

本文件适用于浮法玻璃生产企业节能技术的应用。
JC/T 2691-2022	绿色设计产品评价技术规范 道路用建筑制品	本文件规定了道路用建筑制品绿色设计产品评价的评价流程、评价要求、产品生命周期评价报告编制方法、评价方法及标识。标准从基本要求、评价指标要求、生命周期评价三部分对烧结和非烧结道路用建筑制品绿色设计产品进行综合评价。
JC/T 2692-2022	绿色设计产品评价技术规范 屋面瓦	本文件规定了屋面瓦绿色设计产品评价的评价流程、评价要求、产品生命周期评价报告编制方法、判定及标识。

本文件适用于烧结瓦、混凝土瓦、纤维水泥瓦、塑料及树脂瓦、彩钢瓦、沥青瓦等屋面瓦的绿色设计产品评价。
JC/T 2693-2022	绿色设计产品评价技术规范 预拌砂浆	本文件规定了预拌砂浆绿色设计产品的术语和定义、评价流程、评价要求、产品生命周期评价报告编制方法、判定及标识。

本文件适用于预拌砂浆的绿色设计产品评价。
JC/T 2694-2022	节水型企业 水泥行业	本文件规定了水泥行业节水型企业评价的术语和定义、总则、评价指标体系及要求、评价方法及程序、判定。

本文件适用于通用硅酸盐水泥及硅酸盐水泥熟料生产企业的节水型企业创建和评价工作。
JC/T 2695-2022	节水型企业 平板玻璃行业	本文件规定了平板玻璃行业节水型企业评价的术语和定义、总则、评价指标体系及要求、评价方法及程序、判定。

本文件适用于平板玻璃生产企业的节水型企业创建和评价工作。
JC/T 2696-2022	发泡陶瓷制品单位产品能源消耗限额	本文件规定了发泡陶瓷制品单位产品能源消耗（简称能耗）限额的术语和定义、能耗限额等级、技术要求、能耗统计和计算方法。

本文件适用于以固废为主要原料生产的发泡陶瓷制品生产企业的能耗计算、考核以及对新（改、扩）建企业或生产线的能耗控制。
JC/T 2697-2022	玻璃行业节能监察技术规范	本文件规定了玻璃行业节能监察的术语和定义、技术要求和节能监察实施。

本文件适用于以浮法工艺生产钠钙硅平板玻璃企业、以压延法生产光伏压延玻璃企业和以水平钢化法生产钢化玻璃企业的节能监察与企业自查。
JC/T 2698-2022	卫生陶瓷行业绿色工厂评价要求	本文件规定了卫生陶瓷行业绿色工厂评价的术语和定义、评价指标体系、评分计算方法与数据统计、判定。

本文件适用于卫生陶瓷生产工厂的绿色化水平综合量化评估。
JC/T 2699-2022	预拌混凝土行业绿色工厂评价要求	本文件规定了预拌混凝土行业绿色工厂评价的术语和定义、总则、评价要求、评价方法及程序、判定和评价报告。

本文件适用于预拌混凝土行业绿色工厂的创建与评价。
JC/T 2700-2022	建筑防水材料行业绿色工厂评价要求	本文件规定了建筑防水行业绿色工厂评价的术语和定义、总则、评价要求、评价方法及程序、判定和评价报告。

本文件适用于建筑防水材料生产企业的绿色工厂创建与评价。
JC/T 2737-2022	绿色设计产品评价技术规范 预制混凝土桩	本文件规定了预制混凝土桩绿色设计产品评价的术语和定义、评价流程、评价要求、产品生命周期评价报告编制方法、评价方法及标识。

本文件适用于预制混凝土桩的绿色设计产品评价。
机械行业
JB/T 14196-2022	中小型电动机节能监察技术规范	本文件规定了三相异步电动机进行现场节能监察的技术要求、节能监察流程、监测项目和监测方法。

本文件适用于对现场运行中的电动机和电机制造企业现场批量生产的电动机产品所进行的现场节能监察活动。凡属对各类型电动机所进行的其它监察活动也可参照执行。
JB/T 14159.1-2022	空气分离设备能效限额 第1部分：外压缩流程设备	本文件规定了氧气产品纯度大于或等于99.6%，氮气产品氧含量小于或等于10-5（体积分数），氩产品氧含量小于或等于1.5×10-6（体积分数）且氮含量小于或等于4×10-6（体积分数）的中大型外压缩（包括出冷箱氧气压力40kPa～55kPa范围内的自增压氧气外压缩）空气分离设备产品能耗计算方法和单位产品综合能效限额。

本文件适用于采用低温法分离空气制取以氧、氮为主的空气分离产品的外压缩空气分离设备。
JB/T 14159.2-2022	空气分离设备能效限额 第2部分：内压缩流程设备	本文件规定了氧气产品纯度大于或等于99.6%，氮气产品氧含量小于或等于10-5（体积分数），氩产品氧含量小于或等于1.5×10-6（体积分数）及氮含量小于或等于4×10-6（体积分数）的内压缩空气分离设备产品能耗计算方法和单位产品综合能效限额。

本文件适用于氧（氧气+液氧）产量不小于10000m³/h，采用低温法分离空气制取以氧、氮为主的空气分离产品的空气分离设备，产品氧气采用液氧泵增压后复热气化的内压缩流程，且采用空气或氮气增压流程工艺。
JB/T 14159.3-2022	空气分离设备能效限额 第3部分：液化设备	本文件规定了原料氧气产品纯度大于或等于99.6%，原料氮气产品氧含量小于或等于10-5（体积分数）的氧氮液化能耗计算方法和液化设备能效等级。

本文件适用于空气分离设备产出的5 kPa～10 kPa低压常温氮气、0.8 MPa～2.5 MPa中压常温氮气，采用工业氮气作为循环工质、至少配置低温透平膨胀机组的制冷液化循环方法生产液氮产品的液化设备。

本文件适用于空气分离设备产出的10 kPa～45 kPa低压常温氧气、0.8 MPa～2.5 MPa中压常温氧气，采用工业氮气作为循环工质、至少配置低温透平膨胀机组的制冷液化循环方法生产液氧产品的液化设备。其他型式的液化设备可参照执行。
JB/T 14159.4-2022	空气分离设备能效限额 第4部分：液体设备	本文件规定了氧产品纯度大于或等于99.6%，氮产品氧含量小于或等于10-5（体积分数），氩产品氧含量小于或等于1.5×10-6（体积分数）且氮含量小于或等于4×10-6（体积分数）的液体设备产品能耗计算方法和单位产品综合能效限额。

本文件适用于当量液体产品产量不小于1000m³/h，当量液体产品产量不小于当量总产品产量的50%，采用低温法制取液体空气分离产品的液体设备。
JB/T 14164-2022	水环真空泵和水环压缩机能效限定值及能效等级	本文件规定了水环真空泵和水环压缩机的基本要求、能效值、能效限定值、能效等级。

本文件适用于单级和双级、平盘和锥体结构的水环真空泵和水环压缩机。
JB/T 14165-2022	泵给排水系统能效限定值及能效等级	本文件规定了泵给排水系统总体布局及部件的要求、与能源相关的数据、能效分析计算方法、系统能效限定值及系统能效等级规定。

本文件适用于恒定工况下三相交流电动机驱动的泵给排水系统的能效评价。
JB/T 14257-2022	锌溴液流电池 电堆测试方法	本文件规定了锌溴液流电池电堆的性能测试方法，包括测试环境条件、试验仪器与精度、试验方法。

本文件适用于电力储能用锌溴液流电池电堆的测试。
JB/T 14258-2022	电工可再生能源 术语	本文件规定了电工可再生能源术语，包括能量相关术语、可再生能源相关术语和可再生能量相关术语。

本文件适用于电工行业的可再生能源工作。	ISO/IEC 13273-2：2015，MOD
JB/T 14259-2022	电工能效术语	本文件规定了电工领域能效相关的术语，包括能量相关术语、能源管理体系相关术语、能源绩效相关术语和能源效率相关术语。

本文件适用于电工行业的能源领域工作。	ISO/IEC 13273-1：2015，MOD
JB/T 14263-2022	电子电气产品可再制造性评价通则	本文件规定了电子电气产品可再制造性的术语和定义、基本要求、再制造过程的环节、通用评价要求及评价报告。

本文件适用于指导编制具体电子电气产品的可再制造性评价标准。
JB/T 14264-2022	高温钠电池性能要求和试验方法	本文件规定了高温钠电池的性能要求、试验方法和标识。

本文件适用于额定电压不超过直流1500V的固定式和移动式钠硫电池和钠氯化镍电池。
JB/T 14037-2022	施工升降机能效分级及评定方法	本文件规定了施工升降机能源效率的检测与分级评定方法。

本文件适用于GB/T 26557定义的电力驱动的齿轮齿条式人货两用施工升降机，GB/T 10054.1与GB/T 10054.2定义的货用施工升降机的能效检测可参照使用。

本文件不适用于对重质量大于吊笼与附件质量的升降机及曳引式升降机。
JB/T 14260-2022	电能路由器 技术条件	本文件规定了电能路由器的工作条件、技术要求、检验规则、标识、包装、储存和运输等。

本文件适用于系统电压35kV及以下的电能路由器。
JB/T 14261-2022	电能路由器 试验方法	本文件规定了电能路由器的型式试验、出厂试验、现场试验的检测条件、检测设备、检测方法等。

本文件适用于系统电压35kV及以下的电能路由器。
轻工行业
QB/T 2127-2022	日用陶瓷彩烤辊道窑热工性能指标监测与计算方法	本文件规定了日用陶瓷彩烤辊道窑的热工性能指标监测与计算方法。

本文件适用于日用陶瓷制品彩烤过程中，使用气体燃料以及电能的辊道窑热工性能指标监测与计算。对于彩烤其他陶瓷制品的辊道窑、素烧辊道窑、釉烧辊道窑的热工基本性能指标监测与计算亦可参照本文件，并根据具体情况增删监测项目。	QB/T 2127-1995
QB/T 2128-2022	日用陶瓷链式干燥器热工性能指标监测与计算方法	本文件规定了日用陶瓷链式干燥器热工基本性能指标监测与计算方法。

本文件适用于日用陶瓷胚体干燥过程中，使用热烟气、各类窑炉余热、以及气体燃料燃烧为干燥热源的链式干燥器热工基本性能监测与计算。	QB/T 2128-1995
QB/T 2130-2022	日用陶瓷彩烤辊道窑热平衡、热效率测定与计算方法	本文件规定了日用陶瓷彩烤辊道窑的热平衡、热效率测定与计算方法。

本文件适用于日用陶瓷彩烤过程中，使用气体燃料以及电能的辊道窑的热平衡、热效率的测定与计算。对于彩烤其他类型陶瓷制品辊道窑、素烧辊道窑、釉烧辊道窑热平衡、热效率的测定与计算亦可参照本文件，并根据具体情况增删测定项目。	QB/T 2130-1995
QB/T 2131-2022	日用陶瓷链式干燥器热平衡、热效率测定与计算方法	本文件规定了日用陶瓷链式干燥器的热平衡、热效率的测定计算方法。

本文件适用于采用窑炉余热、以及外加热源（气体燃料、电等）为热源的用于坯体干燥的链式干燥器热平衡、热效率的测定与计算，对于生产其他类型陶瓷坯体的链式、箱式或隧道式干燥器的热平衡、热效率测定与计算亦可参照或采用本文件。	QB/T 2131-1995
QB/T 5676-2022	农用薄膜单位产品能耗限额	本文件规定了农用薄膜单位产品能耗限额的术语和定义、分类、要求、统计范围、统计方法和计算方法。

本文件适用于以聚乙烯（PE）、乙烯-醋酸乙烯共聚物（EVA）等聚烯烃树脂为主要原料，以吹塑成型法加工工艺生产的或再经涂覆工艺生产的，和以聚氯乙烯（PVC）为主要原料，以压延拉幅生产工艺生产的农用薄膜产品的能耗计算，并对相关现有、新建或改扩建项目（或企业）的能耗进行考核及控制。可降解地膜能耗限额可参考聚乙烯地面覆盖薄膜的能耗进行考核和控制。

本文件不适用于编织工艺法生产的农用膜及PE、PVC、EVA等回收废料生产的农用膜。
QB/T 5677-2022	聚氨酯超细纤维合成革单位产品能耗限额	本文件规定了溶剂型聚氨酯超细纤维合成革生产和聚氨酯超细纤维合成革生产相关的N,N-二甲基甲酰胺回收单位产品能耗限额的术语和定义、分类、能耗限额等级、技术要求、统计范围和计算方法。

本文件适用于溶剂型聚氨酯超细纤维合成革生产企业的聚氨酯超细纤维合成革生产和DMF回收能耗计算、管理和考核以及对新建或改扩建项目的能耗控制。
QB/T 5678-2022	家用和类似用途电器待机功率分级评价	本文件规定了家用和类似用途电器待机功率的术语和定义、模式确定与功率测量、待机功率分级和试验报告及评价的要求。

本文件适用于具有独立存在“关机模式”“待机模式”的家用和类似用途电器的关机、待机模式的判定、分级和评价。注：本文件的“家用和类似用途电器”是指GB 4706系列标准涉及的家用和类似用途的电器。
QB/T 5679-2022	饮用水处理装置能效限定值及能效等级	本文件规定了饮用水处理装置的能效等级、能效限定值、节能评价值和试验方法。

本文件适用于以市政电力为驱动、以市政自来水或其他集中式供水为原水，供家庭或类似场所使用的饮用水处理装置。
QB/T 5680-2022	绿色设计产品评价技术规范 毛皮制品	本文件规定了毛皮制品绿色设计产品的术语和定义、评价要求、生命周期评价报告及编制方法、评价报告编写要求和判定依据。

本文件适用于各种以动物毛皮为主要原料生产的毛皮制品（含毛革制品）的绿色设计产品评价。
QB/T 5681-2022	绿色设计产品评价技术规范 碱性锌-二氧化锰原电池	本文件规定了碱性锌-二氧化锰原电池绿色设计产品评价的术语和定义、评价要求、生命周期评价报告编制方法和评价方法。

本文件适用于碱性锌-二氧化锰原电池的绿色设计产品评价，包括LR20、LR14、LR6、LR03、6LR61型电池。
QB/T 5704-2022	家具行业绿色工厂评价导则	本文件规定了家具行业绿色工厂评价的术语和定义、总则、要求、评价方式及程序以及评价报告。

本文件适用于家具行业绿色工厂的评价。
QB/T 5705-2022	乳制品行业绿色工厂评价要求	本文件规定了乳制品行业绿色工厂评价的术语和定义、总则、评价要求、评价程序和评价报告。

本文件适用于乳制品行业的绿色工厂评价与建设。
QB/T 5706-2022	毛皮硝染行业绿色工厂评价要求	本文件规定了毛皮硝染行业绿色工厂评价的术语和定义、分类、评价指标体系及方法、评价程序和评价报告。

本文件适用于以带毛的天然动物皮为原料的毛皮硝染行业的绿色工厂评价。
QB/T 5707-2022	箱包皮具行业绿色工厂评价要求	本文件规定了箱包皮具行业绿色工厂评价的术语和定义、总则、评价要求、评价程序和评价报告。

本文件适用于箱包皮具行业的绿色工厂评价。
QB/T 5791-2022	食用植物油行业绿色工厂评价要求	本文件确立了食用植物油行业绿色工厂评价的总则、评价程序，规定了相应的评价要求和评价报告。

本文件适用于食用植物油加工企业绿色工厂的评价。
QB/T 5792-2022	皮革和毛皮服装加工行业绿色工厂评价要求	本文件规定了皮革和毛皮服装加工行业绿色工厂评价的评价要求，确立了评价总则、评价程序和评价报告，界定了相关的术语和定义。

本文件适用于皮革和毛皮服装加工行业的绿色工厂评价。
QB/T 5675-2022	工业洗衣机用水循环利用技术规范	本文件规定了工业洗衣机用水循环利用的术语和定义、流程、原理、技术要求、验收规则。

本文件适用于工业洗衣机、洗脱机、隧道式洗涤机、离心式脱水机、压干机等有关洗涤设备的洗涤用水循环系统建设与改造。
QB/T 5743-2022	酵母行业绿色工厂评价要求	本文件规定了酵母行业绿色工厂评价的术语和定义、评价原则、评价指标体系、评价要求、评价程序和评价报告等。

本文件适用于对生产酵母制品的企业进行绿色工厂评价。
QB/T 5744-2022	氨基酸行业绿色工厂评价要求	本文件规定了氨基酸行业绿色工厂评价的术语和定义、评价原则、评价指标体系、评价要求、评价程序和评价报告等。

本文件适用于对以生物法生产氨基酸产品的企业进行绿色工厂评价。
QB/T 5745-2022	淀粉糖行业绿色工厂评价要求	本文件规定了淀粉糖行业绿色工厂评价的术语和定义、评价原则、评价指标体系、评价要求、评价程序和评价报告等。

本文件适用于对生产无水葡萄糖、一水葡萄糖、葡萄糖浆、麦芽糖浆、果葡糖浆、结晶果糖、麦芽糊精、低聚果糖、低聚异麦芽糖的企业进行绿色工厂的评价。其他淀粉糖产品生产企业进行绿色工厂评价可参照执行。
QB/T 5746-2022	山梨糖醇行业绿色工厂评价要求	本文件规定了山梨糖醇行业绿色工厂评价的术语和定义、评价原则、评价指标体系、评价要求、评价程序和评价报告等。

本文件适用于对以葡萄糖为原料生产山梨糖醇液和固体山梨糖醇的企业进行绿色工厂的评价。
QB/T 5747-2022	绿色设计产品评价技术规范 淀粉糖	本文件规定了淀粉糖绿色设计产品术语和定义、评价要求、生命周期评价报告编制方法、评价方法和流程。

本文件适用于淀粉糖产品中无水葡萄糖、一水葡萄糖、葡萄糖浆、麦芽糖浆、果葡糖浆、结晶果糖、麦芽糊精、低聚果糖、低聚异麦芽糖的绿色设计产品评价，其他淀粉糖产品可参照执行。
QB/T 5748-2022	绿色设计产品评价技术规范 有机酸	本文件规定了有机酸绿色设计产品的术语和定义、评价要求、有机酸产品生命周期评价报告编制方法和评价方法。

本文件适用于生物发酵法有机酸（柠檬酸、葡萄糖酸、衣康酸、乳酸）绿色设计产品评价。
QB/T 5749-2022	绿色设计产品评价技术规范 氨基酸	本文件规定了氨基酸绿色设计产品评价的术语和定义、评价原则和方法、评价要求、生命周期评价报告编制方法。

本文件适用于以生物法生产的氨基酸绿色设计产品的评价工作。
QB/T 5750-2022	绿色设计产品评价技术规范 酵母制品	本文件规定了酵母制品的绿色设计产品术语和定义、评价要求、生命周期评价报告编制方法和评价方法。

本文件适用于酵母制品绿色设计产品评价。
QB/T 5751-2022	绿色设计产品评价技术规范 山梨糖醇	本文件规定了山梨糖醇绿色设计产品的术语和定义、评价要求、生命周期评价报告编制方法和评价方法。

本文件适用于以葡萄糖为原料生产的固体山梨糖醇和山梨糖醇液的绿色设计产品评价。
QB/T 5752-2022	绿色设计产品评价技术规范 果蔬罐头	本文件规定了果蔬罐头绿色设计产品的评价要求，描述了相应的评价方法和产品生命周期评价报告编制方法，并界定了相关术语和定义。

本文件适用于果蔬罐头（柑橘罐头、桃罐头和番茄酱罐头）的绿色设计产品评价。
QB/T 5753-2022	绿色设计产品评价技术规范 水产罐头	本文件规定了水产罐头绿色设计产品的评价要求，描述了相应的评价方法和产品生命周期评价报告编制方法，并界定了相关术语和定义。

本文件适用于水产罐头(金枪鱼罐头和豆豉鲮鱼罐头)的绿色设计产品评价。
纺织行业
FZ/T 07025-2022	针织行业绿色工厂评价要求	本文件规定了针织行业绿色工厂评价的指标体系及具体要求。

本文件适用于针织行业生产企业创建和评价绿色工厂的主要依据。
FZ/T 07026-2022	纺熔非织造布企业综合能耗计算办法及基本定额	本文件规定了纺熔非织造布企业综合能耗的术语和定义、单位产品综合能耗定额、统计范围和计算方法。

本文件适用于纺熔非织造布企业生产能耗的计算，也适用于同行业内部能耗的比较。
船舶行业
CB/T 4522-2022	船舶行业绿色工厂评价导则	本文件规定了船舶行业绿色工厂评价的总则、评价要求、评价程序和评价报告。

本文件适用于对船舶行业企业（包括造船、修船、拆船及配套设备制造企业）进行绿色工厂评价。
CB/T 4523-2022	集装箱制造业绿色工厂评价要求	本文件规定了集装箱制造业绿色工厂评价的总则、评价要求、评价程序和评价报告。

本文件适用于对集装箱制造业企业（包括干货集装箱、冷藏集装箱、罐式集装箱及其他各类特种集装箱的制造企业）进行绿色工厂评价。