附件2

1项石化行业标准修改单

SH/T 3202—2018

《二氧化碳输送管道工程设计标准》

第1号修改单(报批稿)

第5.1.5条c）款更改为

管道与军工厂、军事设施、易燃易爆仓库、国家重点文物保护设施的最小间距应符合相关规定。

b. 附录A.2条更改为：

气相二氧化碳输送管道水力计算应符合下列规定：

a）当管道纵断面的相对高差Δh≤200m且不考虑高差的影响时，应按下列公式计算：

（A.2-1）

式中：

Qb —— 工程标况下气体的流量，m3/d，工程标况压力，Pa，温度，K（Pb=101325Pa，Tb=293K）；

P1，P2 —— 管道的起点压力和终点压力，MPa；

D —— 管道内径，cm；

F —— 水力摩擦因子；

Z —— 管道气体的平均压缩因子；

Δ —— 气体的相对密度；

Tave—— 管道气体的平均温度，K；

L—— 管道长度，km。

b）当考虑管道纵断面的相对高差影响时，应按下列公式计算：

（A.2-2）

（A.2-3）

式中：

Α —— 系数，m-1；

Δh	——	二氧化碳管道计算段的终点对计算段起点的标高差，m；

N —— 二氧化碳管道沿线计算的分管段数；

hi —— 各计算分管段终点的标高，m；

hi-1 —— 各计算分管段起点的标高，m；

Li —— 各计算分管段的长度，km。