江苏省粮食和物资储备行业较大以上安全风险目录

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 管理类别 | 风险代码 | 风险名称 | 主要事故类别 | 风险点 |
| 1 | （3413）谷物磨制 | 341301 | 粮食出入库作业 | 掩埋、机械伤害 | 粮仓(简仓、平房仓) |
| 2 | 341302 | 熏蒸、气调作业 | 中毒和窒息 | 粮仓(筒仓、平房仓) |
| 3 | 341303 | 磷化铝等熏蒸药剂遇湿遇水 | 中毒和窒息 | 熏蒸药剂储存场所 |
| 4 | 341304 | 碾米、制粉工序等作业 | 机械伤害、其他爆炸 | 加工区，堵塞设备、粉碎研磨作业、打包及传动作业区 |
| 5 | 341305 | 粮食类粉尘积聚 | 火灾、其他爆炸 | 涉及粮食类粉尘的场所或设备，如筒仓、制粉机、磨粉机、皮带、绞龙、刮板、除尘系统 |
| 6 | 341306 | 清仓或维修作业 | 坍塌 | 粮仓(简仓、平房仓) |
| 7 | 341307 | 粮食烘干作业 | 火灾 | 烘干塔、粮堆 |
| 8 | 341308 | 高处作业 | 高处坠落 | 仓库清理和维修过程中登高、设备移动作业 |
| 9 | 341309 | 有限空间作业 | 中毒和窒息 | 气调仓、烘干塔、卸粮坑、地上（下）通廊及药品库等存在中毒风险的区域 |
| 10 | 341399 | 经企业辨识后确定为较大以上的其他风险 |  |  |