# 江苏省渔业船舶较大以上安全风险目录

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 管理类别 | 风险代码 | 风险名称 | 事故类型 | 风险点 |
| 1 | （3301）  渔业船舶 | 330101 | 进出港 | 碰撞、触损 | 船舶进出港密集水域；狭窄航道、过闸等 |
| 2 | 330102 | 航行 | 碰撞、触损、风损、自沉 | 风电等海上设施水域；沙脊或碍航物、急流等水域；在能见度不良情况下航行，在大风浪中空载、满载航行 |
| 3 | 330103 | 会遇 | 碰撞 | 商渔船航行密集水域；对遇、追越、交叉相遇等局面 |
| 4 | 330104 | 靠泊锚泊 | 碰撞、自沉、溺水 | 大风浪天气下靠泊，系缆作业；大风浪中船舶走锚，航道附近区域夜间锚泊 |
| 5 | 330105 | 放网收网作业 | 溺水、机械伤害、自沉 | 临水作业；起吊作业；绞纲机操作；定置打桩作业 |
| 6 | 330106 | 海上过驳作业 | 碰撞、溺水 | 渔船靠帮；临水作业 |
| 7 | 330107 | 电气设备设施、电气作业 | 触电、火灾 | 机舱电气操作、蓄电池充放电，船员舱室拉线充电插座、电器线路 |
| 8 | 330108 | 燃气储存、使用 | 火灾、其他伤害 | 厨房、气瓶存放柜 |
| 9 | 330109 | 有限空间作业 | 中毒和窒息 | 鱼舱、机舱等密闭空间 |
| 10 | 330110 | 极端天气 | 碰撞、风损、自沉 | 热带气旋、台风、江淮气旋、寒潮、强对流、大雾等极端天气条件下的航行、作业 |
| 11 | 330199 | 经船东、船长辨识后确定为较大以上的其他风险 |  |  |