附件1

春节期间中止施工安全监督备案表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 中止施工  部位 |  |
| 建设单位 |  | 建设单位项目 负责人/电话 |  |
| 施工单位 |  | 施工单位项目  负责人/电话 |  |
| 监理单位 |  | 监理单位  总监/电话 |  |
| 放假起始时间 |  | 预计放假天数 |  |
| 安 全 保  障 措 施 | 口1、门卫管理:停工期间工地实行封闭管理，除值班人员外，其余人员和车辆禁止 入 内 。  口2、人员值班（附值班表）:严格落实值班制度，安排留守值班人员24小时值班，对工地安全、消防、治安进行巡查，并做好记录，发现问题及时上报本单位领导并 做好处理措施。  口3、临边洞口防护:组织人员对施工现场的临边、洞口防护进行检查，确保施工现 场的临边洞口防护齐全。基坑内施工的项目，夜间必须有足够的警示照明。  □4、脚手架:1、组织人员对脚手架的基础、连墙件、内挡防护、悬挑钢梁锚固等 进行全面的检查，确保脚手架防护和连墙件齐全有效。2、对附着式升降脚手架进行全面 检查，确保架体的锚固点、支撑装置、防坠装置、防倾装置、连墙件以及其他安全防护设 施齐全有效。  □5、临时用电:现场上不使用的用电设备必须断电。  □6、塔吊:选择塔吊回转时无障碍物的位置及大臂顺风向停机，塔吊旋转臂处于 自由状态，吊钩收起、小车收回，将操作室内的每个控制器拨回零位，断开所有控制开关， 关闭好操作室门窗和拉断设备开关箱内总开关，并锁箱。  口7、施工升降机:将梯笼降到底层，把各控制开关扳至零位，切断电源，锁好开 关箱和升降机门。关闭锁好楼层卸料平台的防护门。  □8、防火:施工现场易燃、易爆材料按规定存放，并配备足够有效的消防器材， 禁止燃放烟花爆竹，严格遵守防火制度。  □9、其他:完善其他安全保障措施。 | | |
| 我们承诺将按照以上安全保障措施做好停工期间的工地安全生产工作;根据主管部门要求，做好春节后复工工作，并向你单位提供相关安全生产检查、整改情况。  特此报告。 | | | |
| 建设单位（盖章）: 监理单位（盖章）: 施工单位（盖章）: | 项目负责人（签字）:  总监理工程师（签字及执业章）:  项目负责人（签字及执业章）: | | |

春节期间工地人员表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 施工单位 | 项目现有人数 （作业人员） | 来自中高风险地区人数 （含管理、作业人员） | 计划停工时间 | 春节留守人员 人数 | 春节值班人员 | 值班人员 联系方式 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |